	分部分项工程量清单计价表

	工程名称:扫描电镜实验室C202改造工程
	标段:
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（全费用）
	综合合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	吊顶
	铝扣板吊顶，含吊筋，龙骨，脚手架等
	m2
	34.8
	
	

	2
	自流坪楼地面
	1、清洁原地面。
2、地面自流平处理，厚度不低于0.8mm，打磨。
3、应保证材料品种质量符合设计要求和有关标准的规定，油漆面层应严禁脱皮、漏刷。
4、提供环氧树脂漆的检测报告，报告中体现出固体含量大于40%、干燥表干时间小于4小时的检测结果。
	m2
	34.8
	
	

	3
	PVC静电地胶
	地面采用绿色PVC防静电胶皮地板，具有耐酸碱耐腐蚀功能，防滑耐磨，2mm厚，环保无毒无味
	m2
	34.8
	
	

	4
	强、弱电改造
	1.电路布线，依据现场配电箱电路引出，暗埋穿管至各插座处，4m或2.5m单芯铜线，线管网线、开凿及恢复。
2、每根线作标记，电线、电缆排列整齐，不交叉。
3、预装220V16A空开(无电保护)，扫描电镜和XRD专用，另再准备一个排插(支持 16A 3孔6 位以上)独立地线接头可放置于附近
	m2
	34.8
	
	

	5
	照明灯
	尺寸:60cm*60cm2、电压:220V
	套
	4
	
	

	6
	接线盒
	网线1个、照明开关2个、五孔插座4
	个
	7
	
	

	7
	网线面板
	网线单孔面板
	个
	1
	
	

	8
	照明开关
	两开单控
	个
	2
	
	

	9
	插座
	五孔插座
	个
	4
	
	

	10
	多媒体信息箱
	
	个
	1
	
	

	11
	全密封玻璃隔断
	1、12mm厚钢化玻璃
2、上下角铁做框
3、蓝色铝塑边包边
4、要求整体美观、平整
	m2
	54
	
	

	12
	复合阻尼隔音板
	1、规格:1220*2440*16mm
2、材质:玻镁板+减震隔音胶
	m2
	56
	
	

	13
	高密玻璃棉
	1、材质:玻璃棉
2、尺寸:1200*600*50mm
	m2
	54
	
	

	14
	单开玻璃门
	1、10mm厚钢化玻璃地弹门
2、10mm厚玻璃
3、选用知名品牌五金件
4、隔间门宽>0.8m，门高>1.9m
	樘
	2
	
	

	15
	拆墙及垃圾清运
	原墙体拆除，含垃圾清运，下楼，运出校园
	项
	1
	
	

	合计
	

	备注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、等完成本项目施工的一切费用。


