铜陵学院工程实训中心北楼202教室制作安装木柜项目报价表
	序号
	项目要求
	数量
	全费用综合单价(元)
	总计
（元）

	1
	沿工程实训中心北楼202教室南北两侧墙体制作木柜，包含柜体、柜门、木饰面（门板）、木饰面（背板）、木饰面（侧板）、木饰面（隔板）、木饰面（封板），含五金铰链等。木饰面基层应选用防火等级为B1级或以上的阻燃板材；环保等级E0级；（工程实训中心北202教室南侧柜体长13.3米，柜体深0.35米，高1米；北侧墙体壁柜长13.7米，柜体深0.50米，高1米，柜内用板材分隔二档。（制作尺寸以现场测量为准，总量不再调整）
	1项
	
	

	2
	实验台制作安装40个木制抽屉，深0.35米，宽0.35米，高0.12米（制作尺寸以现场测量为准，总量不再调整）。

	1项
	
	

	3
	垃圾清运及现场保洁
	1项
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


报价单位（盖章）：                      联系电话：
