铜陵学院风雨操场高窗开启供电及消防联动项目报价表

	序号
	项目要求
	项
	全费用综合单价(元)
	总计
（元）

	1
	原四层排烟窗配电箱内空开及压线完善，空开规格2P20A。
	8个
	
	

	2
	四层配电箱至负一层游泳池高窗开启控制箱（2个），至一层篮球场控制箱（6个）电缆敷设， YJV-3*4铜芯电缆。
	860米
	
	

	3
	跨楼层竖向桥架及篮球场段桥架制安，热镀锌槽式桥架100*50mm
	130米
	
	

	4
	至泳池段电缆套管敷设，套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设，外径(mm) 32
	220米
	
	

	5
	消防联动配套，含8个高窗开启控制箱至消防控制室弱电线布管布线、联动模块安装调试、主机调试等内容。需达到主机远程启动关闭及烟感报警后自动开启。
	 1项
	
	

	6
	脚手架、成品保护、垃圾清运等费用
	1项
	
	

	
	合    计
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