信息综合楼人防整改项目报价表

	序号
	项目要求
	项
	全费用综合单价(元)
	总计
（元）

	1
	防爆按钮位置浇筑扶壁柱
	2处
	
	

	2
	防坠格栅，尺寸1250*1100mm，材质为不锈钢圆管，DN50，壁厚不小于1.2mm。
	2套
	
	

	3
	战时风机房、滤毒室、简易洗消及密闭通道等处插座补充，按原人防电图配管配线，图纸遗漏的需根据主管部门现场指示补充完善，均可走明线。此项据实结算。
	插座12只，配管80米，配线320米
	
	

	4
	防化通信值班室安装排风管道及防火回风口，按图施工
	2套
	
	

	5
	人防配电箱标识，对人防各单元配置的电气控制箱配的线路图应用塑膜封，保证长期使用，另对控制箱应喷各控制箱的功能，如照明箱，动力箱或水泵控制箱等。
	 1项
	
	

	6
	脚手架、成品保护、垃圾清运等费用
	1项
	
	

	
	合    计
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