铜陵学院育秀校区围栏网改造项报价表
	序号
	项目名称
	项目要求
	数量
	单位
	全费用综合单价(元)
	总计
（元）

	1
	钢丝网围栏
	1、钢丝网围栏

2、尺寸规格：2.2米高，每片1.5米，每两片立一根柱子，其下设200*200*200mmC20混凝土基础，底盘螺栓链接。

3、材质：Q235冷拔钢丝网；

立柱：直径50mm,,壁厚2.0；

边框20*30mm,壁厚1.5；

网孔60*60mm，丝径5.0mm。

4、位置：铜陵学院东校区科技楼与植物园相邻处。

注：投标人自行勘查现场，参考植物园围栏，长度最终延伸至植物园围栏与其连接起来，中标后不得就施工困难等问题提出签证，不履行合同条款。（提供承诺书，未提供的作无效标处理）。
	1项
	
	
	

	2
	边坡修复
	1、10cm厚砂垫层

2、M5.0水泥砂浆砌石材

3、1.3水泥砂浆勾缝

4、坡度、深度实际情况定

投标人自行勘查现场，经甲方确认后根据拆除围墙后实际情况利用废石做护坡加固，柱脚、地梁做法参照旁边植物园做法，长度最终延伸至植物园围栏与其连接起来。
	1项
	
	
	

	3
	钢丝网围栏
	1、钢丝网围栏

2、尺寸规格：2.2米高，每片1.5米，每两片立一根柱子，其下设200*200*200mmC20混凝土基础，底盘螺栓链接。

3、材质：Q235冷拔钢丝网；

立柱：直径50mm,,壁厚2.0；

边框20*30mm,壁厚1.5；

网孔60*60mm，丝径5.0mm。

4、位置：铜陵学院育秀校区篮球场南侧及两处修补。

注：投标人自行勘查现场，参考植物园围栏，长度最终延伸至原围栏与其连接起来，中标后不得就施工困难等问题提出签证，不履行合同条款。（提供承诺书，未提供的作无效标处理）。
	1项
	
	
	

	4
	建筑垃圾
	就近整平，凹陷处填平（包含大型机械进场等所有费用）
	
	
	
	

	
	
	合计
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