铜陵学院老校区四号学生宿舍楼公共卫生间防水改造项目报价表
	序号
	项目要求
	项
	全费用综合单价(元)
	总计
（元）

	1
	原二、三、四层卫生间地面地砖、墙根地砖（向上拆除一块），并在防水改造后重新张贴
	85平方米
	
	

	2
	二、三、四层卫生间蹲便器隔断及三层沐浴间隔断拆除并在防水改造结束后原样恢复（隔断在拆除中如有损坏，由施工单位负责）
	1项
	
	

	3
	二、三、四层卫生间更换蹲便器及原蹲便器与水阀连接管（正常水压下，蹲便器冲水时水不得外溢）
	21套
	
	

	4
	二、三、四卫生间地面及墙根做品牌防水处理三遍（墙根向上翻原一块砖的高度，原卫生间地面预置水泥板拼接缝需重新处理，防止后期开裂等情况出现）
	85平方米
	
	

	5
	一、二、三层卫生间顶面乳胶漆粉刷（原顶面需铲除干净，平整，重新刮腻子）
	 63平方米
	
	

	6
	地漏恢复、垃圾清运、保洁及其它
	1项
	
	

	
	合    计
	
	
	


报价单位（盖章）：                      联系电话：
