	总务处（基建办）零星维修报价表

	

	项目名称
	

	报价单位
	

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	综合单价
	合计
	备注

	1
	电力电缆
	1. 型号规格：YJV-4×70+1×35；
2. 材质：铜芯；
3. 敷设方式：从配电室穿墙敷设；
4. 含电缆头制作安装
	m
	50
	
	
	

	2
	电力电缆
	1. 型号规格：YJV-4×16+1×10；
2. 材质：铜芯；
3. 敷设方式：桥架敷设；
4. 含电缆头制作安装
	m
	118
	
	
	

	3
	电力电缆
	1. 型号规格：YJV-4×10+1×6；
2. 材质：铜芯；
3. 敷设方式：桥架敷设；
4. 含电缆头制作安装
	m
	79
	
	
	

	4
	动力柜
	1. 规格：1200×600×400mm；
2. 含断路器、接触器、热继电器、端子排等所有配件；
3. 安装方式：落地；
4. 含基础槽钢制作安装及接地
	套
	1
	
	
	

	5
	金属桥架（150*100）
	[bookmark: _GoBack]1. 规格：150×100mm；
2. 材质：钢制；
3. 表面处理：镀锌；
4. 含桥架支架、盖板、连接件及接地等所有配件及安装
	m
	83
	
	
	

	6
	合计（人民币小写/大写）：                                                



