铜陵学院翠湖校区外环道及财经大楼路灯光源采购项目报价表

	项目名称
	详细技术参数或规格型号要求
	计量
单位
	数量
	报价（元）
	金额小计（元）
	备注

	高杆路灯
LED灯头
	功率200W。电压：220V。色温：6000K。光通量：24000流明。
	个
	80
	
	
	建议飞利浦芯片。

	
LED庭院灯光源
[bookmark: _GoBack]及配套驱动
	
功率50W。电压：220V。色温：6000K。光通量：6000流明。
	
套
	
80
	
	
	
建议飞利浦芯片。

	合计（人民币大写）：                                ¥


 
说明：以上报价打印盖章，禁止手写；本报价为所投项目的最终完全报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、税金和应承担的风险等一切费用）。
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