铜陵学院实验楼B楼502实验室改造项目报价表
	序号
	项目要求
	项
	全费用综合单价(元)
	总计
（元）

	1
	原两处暗室进户门、室内地面、墙面铺贴的黑色地毯及墙布拆除，三个暗室中间的开放式隔断拆除，拆除后原隔断位置的墙面、地面、顶面破损处按原有装饰材料恢复。
	1项
	
	

	2
	沿主墙面及两侧墙面打制写字台，采用E0板材，桌体高80CM*宽60CM，东侧墙角处打制圆弧台面过渡，写字台右侧下方打制柜子（柜子宽40CM）含柜门，柜子中间加隔板分为两层，柜边加锁鼻，写字台长度在1M－1.2M(根据实际墙体尺寸优化)。
	16M
	
	

	3
	室内墙面、顶面处理后刷白色乳胶漆
	135M²
	
	

	4
	电路改造，每个写字台下方安装普通五孔插座1个，室内地面安装五孔地插2个（从原隔断处延伸至教室中心），吸顶灯6个，预留空调线路。
	1项
	
	

	5
	原室内壁柜门、防盗门表面处理后刷白色漆
	13 M²
	
	

	6
	走廊高窗玻璃清洗、地面地砖表面清洁，垃圾清运及其它
	1项
	
	

	
	合    计
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