铜陵学院育秀校区西运动场增设高杆路灯采购安装项目报价表
	名称
	主要内容及要求
	数量
	单位
	单价（元）
	合计金额（元）
	备注

	12米高杆路灯(五灯头）LED光源5*300W
	详见《报价公告》
	2
	套
	
	
	1.路灯选型、颜色和材质参照西运动场现有路灯，施工前需报业主同意；2.路灯控制系统适配周边路灯。

	电缆：YJV-3*6；电压等级：≦1kv；Ф32PE穿线管
	详见《报价公告》
	280
	米
	
	
	

	混凝土基础、沟槽开挖、路面恢复及垃圾外运、机械设备（挖机、吊车等）、税金、保险、人工、运输、交通费等
	详见《报价公告》
	1
	项
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：


说明：本投标报价为所投项目的最终完全报价（包括完成该项目所需的材料费、人工费、交通费、工具、仪器设备、以及保险、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                    （公章）        
投标单位地址：                    
法定代表人签字或盖章：                
代理人（被授权人）签字或盖章：          
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