机械工程学院博世力士乐液压、气动等实验安全改造项目报价表
(第二次)
	序号
	项目名称
	单位
	
	数量
	单价(元)
	总计（元）

	1
	砖地台砌砖、M5.0水泥砂浆
	
m2
	
	
3.00
	
	

	2
	地板铺贴：底层采用青砖铺底，砌砖粉刷,预留隔热缝隙，保证整体的稳定性。
采用325号以上硅酸盐水泥、 普通硅酸盐水泥，膨胀珍珠岩采用颗粒粒度≥0.15mm。
表面采用木地板铺设，四周包边处理，表面不得出现饰面层起泡、剥落或者脱皮，空鼓等破坏现象，不得产生渗水裂缝。
	m2
	
	30.00
	
	

	3
	设备(地板,洁具、家具等物品的)保护；
	项
	
	3.00
	
	

	4
	现场装修垃圾处理(包括精度清洁)
	项
	
	3.00
	
	

	5
	展示柜玻璃、规格： 50*40
	项
	
	4.00
	
	

	6
	警示牌规格： 10*30
	个
	
	40.00
	
	

	7
	VGA大屏幕数据线，HW-0660
	项
	
	3.00
	
	

	8
	合计
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