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	项目名称
	详细技术参数或规格型号要求
	计量
单位
	数量
	报价（元）
	金额小计（元）
	备注

	绿色厨余垃圾桶
（带盖）
	规格型号：240L；质量要求：全新加厚HDPE材质，一次性注塑，抗冻抗晒，边角网状加强筋设计，实芯橡胶轮加粗轮轴，桶底安装加固铆钉，把手防滑处理；其他要求：环保无异味，印有全国垃圾分类标识，桶身正面上方印制铜陵学院标志、桶身左侧下方印制编号（具体样式大小及颜色等参照铜陵学院现有垃圾桶）。 
	个
	20
	
	
	

	黑色其他垃圾桶
（带盖）
	规格型号：240L；质量要求：全新加厚HDPE材质，一次性注塑，抗冻抗晒，边角网状加强筋设计，实芯橡胶轮加粗轮轴，桶底安装加固铆钉，把手防滑处理；其他要求：环保无异味，印有全国垃圾分类标识，桶身正面上方印制铜陵学院标志、桶身左侧下方印制编号（具体样式大小及颜色等参照铜陵学院现有垃圾桶）。 
	个
	40
	
	
	

	蓝色可回收分类垃圾桶
（带盖）
	规格型号：240L；质量要求：全新加厚HDPE材质，一次性注塑，抗冻抗晒，边角网状加强筋设计，实芯橡胶轮加粗轮轴，桶底安装加固铆钉，把手防滑处理；其他要求：环保无异味，印有全国垃圾分类标识，桶身正面上方印制铜陵学院标志、桶身左侧下方印制编号（具体样式大小及颜色等参照铜陵学院现有垃圾桶）。 
	个
	20
	
	
	

	红色有害物质垃圾桶（带盖）
	规格型号：240L；质量要求：全新加厚HDPE材质，一次性注塑，抗冻抗晒，边角网状加强筋设计，实芯橡胶轮加粗轮轴，桶底安装加固铆钉，把手防滑处理；其他要求：环保无异味，印有全国垃圾分类标识，桶身正面上方印制铜陵学院标志、桶身左侧下方印制编号（具体样式大小及颜色等参照铜陵学院现有垃圾桶）。 
	个
	8
	
	
	

	不锈钢脚踏密封
分类垃圾桶
	30L连体，410不锈钢，含PP内桶，外桶650*320*700mm，单内桶290*215*635mm.
	组
	35
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                    ¥
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