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	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	总计（元）

	1
	幕墙玻璃内侧封铝塑板（厚度3mm，无需做骨架）
	m²
	66
	
	

	2
	加气块墙体砌筑抹灰，厚度200mm，（需按规范要求设置圈梁及构造柱）
	m²
	66
	
	

	3
	新砌筑墙体腻子乳胶漆2底2面
	m²
	66
	
	

	4
	东侧公用前室固定扇玻璃拆除并更换成上悬窗，原上悬窗开角角度增大（窗户型材及玻璃与原幕墙基本一致）
	樘
	10
	
	

	5
	大会议会固定扇玻璃拆除，安装平开窗（窗户型材及玻璃与原幕墙基本一致）
	m²
	12
	
	

	6
	脚手架及成品保护费用
	项
	1
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